---
navigation:
  parent: crazyae2addons_index.md
  title: 数据提取器
  icon: crazyae2addons:data_extractor
categories:
  - Data Variables
item_ids:
  - crazyae2addons:data_extractor
---

# 数据提取器

数据提取器是一类线缆子部件，专为读取相邻方块实体的数值数据制造，这些值会以变量的形式送出至ME网络。它需与ME数据控制器协同运作，以维护机器加工进程、能量水平等各种信息的动态数据。

## 使用方法

1. **放置子部件**：将数据提取器放置在ME线缆上，面朝需要监视的方块实体。
2. **配备数据控制器**：同一网络中需有一个[ME数据控制器](me_data_controller.md)，用以接收提取到的变量。
3. **打开GUI**：右击子部件打开可用的数据通路。
4. **抓取可用数据**：点击**抓取**/**Fetch**按钮以扫描目标方块实体。界面上方的列表会显示所有数值字段。
5. **选择数据**：点击标有数的按钮，以选择提取哪一种数据。
6. **命名变量**：在输入框中输入变量名（仅接受ASCII字符，且必须由`&`起始），完成后点击**保存**/**Save**。这么做会在ME数据控制器中标记该变量。
7. **设置提取延时**：在**延时**/**Delay**字段输入两次读取之间的时间间隔，以刻计（默认为20），然后保存。

配置完毕后，数据提取器便会周期性读取所选值，并通过唯一的标识符发送至ME数据控制器，此后即可将该变量用到各式逻辑系统中去。