蒸馏塔
对环境不友好
<&distillationtower0>蒸馏塔是集现代原油精炼技术之大成的高能耗工厂机器。
它由加热单元和分馏塔组成。<np>
其结构如上页所示，需用工程师锤敲击红石工程块完成搭建。

能量需从加热单元上的插座输入，需分馏的流体则需从其底面输入。在前面的控制面板上通入红石信号将停止机器的进程，可以用工程师螺丝刀来反转。

产出的混合流体会从侧面带有橙色圆点的输出口输出，沥青则会从前面的输出口输出。

蒸馏塔能将下列流体分离为其组分：

按50mB/t将<link;immersivepetroleum:fluids;§n§o原油§r;crude>加工为
|   15mB/t <link;immersivepetroleum:fluids;§n§o石脑油§r;naphtha>
|   18mB/t <link;immersivepetroleum:fluids;§n§o煤油§r;kerosene>
|   30mB/t <link;immersivepetroleum:fluids;§n§o含硫柴油§r;diesel>
|   12mB/t <link;immersivepetroleum:fluids;§n§o润滑油§r;lubricant>
|   0.07/t <link;immersivepetroleum:fluids;§n§o沥青§r;bitumen>

按10mB/t将<link;immersivepetroleum:plastics;§n§o裂化石脑油§r;plastics1>加工为
|   6mB/t <link;immersivepetroleum:fluids;§n§o乙烯§r;naphtha_derivates>
|   2mB/t <link;immersivepetroleum:fluids;§n§o丙烯§r;naphtha_derivates>
|   2mB/t <link;immersivepetroleum:fluids;§n§o苯§r;naphtha_derivates>

按12mB/t将<link;immersivepetroleum:fluids;§n§o裂化润滑油§r;lubricant>加工为
|   6mB/t  <link;immersivepetroleum:fluids;§n§o煤油§r;kerosene>
|   10mB/t <link;immersivepetroleum:fluids;§n§o含硫柴油§r;diesel>

按10mB/t将<link;immersivepetroleum:fluids;§n§o煤油§r;kerosene>加工为
|   2mB/t <link;immersivepetroleum:fluids;§n§o石脑油§r;naphtha>
|   3mB/t <link;immersivepetroleum:fluids;§n§o汽油添加剂§r;gasoline>
|   5mB/t <link;immersivepetroleum:fluids;§n§o含硫柴油§r;diesel>
