# 软盘驱动器

![轉啊轉啊...](oredict:oc:diskDrive)

软盘驱动器与[电脑](../general/computer.md)连接后可读取[软盘](../item/floppy.md)。此设备在初期很有用，因为低等级的[电脑机箱](case1.md)没有内置的软盘插槽，而你需要操作系统引导电脑启动。[OpenOS](../general/openOS.md)软盘可以通过将空[软盘](../item/floppy.md)和[手册](../item/manual.md)一起合成获得。

软盘驱动器也可以装进[机器人](robot.md)中，这样机器人就能插[软盘](../item/floppy.md)了。这一功能作用很大，因为这是不使用网络（例如通过[网卡](../item/lanCard.md)通信）的前提下，机器人唯一一种与外界交换数据的手段。

手持[软盘](../item/floppy.md)潜行与软盘驱动器交互（按住shift右键单击）即可在不打开其GUI的前提下插入或取出[软盘](../item/floppy.md)。
