# 中继器

![构建信息之桥。](oredict:oc:relay)

中继器可以让不同子网互相发送网络报文，但不会将组件暴露给其他子网中的[电脑](../general/computer.md)。通常而言，最好保证组件只对本地设备可见，这样可以避免[电脑](../general/computer.md)连接到错误的[显示屏](screen1.md)，还能避免组件数溢出（会导致[电脑](../general/computer.md)崩溃并拒绝启动）。

中继器可通过安装[无线网卡](../item/wlanCard1.md)的方式进行升级，升级后中继器还能以无线形式中继网络报文。无线网络报文可以被其他带有无线网卡的中继器或[电脑](../general/computer.md)接收并进行中继。

中继器也可以通过安装[直连卡](../item/linkedCard.md)的方式进行升级。这种情况下中继器还会将报文通过直连卡所提供的隧道进行转发，能量消耗与一般使用情况一致，因此请确保中继器供电充足。

中继器**不会**追踪它们所中继的数据包，因此请避免在你的网络中出现环路，否则你可能会多次收到同一数据包。因为中继器的缓存大小有限，以太高的频率发送网络信息时可能出现丢包。你可以升级中继器，以提升其中继报文的速度以及其内部报文缓存队列大小。

数据包只会被转发有限次，因此不能串接任意多的中继器。默认情况下，数据包可以被转发至多五次。
