<lore>
逻辑门接收到红石信号了吗？
</lore>
<no_lore>
触发器“红石信号开”由任意已放置的逻辑门提供。
</no_lore>

<chapter name="条件"/>
选定时，只有当安放逻辑门的方块收到红石信号时，才会激活连接的门操作。

<chapter name="参数"/>
当选择“红石信号开”并且所安装的逻辑门可使用参数时，便可将“仅限门侧”作为参数使用。
选择“仅限门侧”意味着它将只从安装了逻辑门的特定面发出红石信号。
