# 显卡

![炫彩图像。](oredict:oc:graphicsCard1)

显卡对大多数[电脑](../general/computer.md)而言都是必备组件，能让[电脑](../general/computer.md)在与其相连的[显示屏](../block/screen1.md)上显示文本。显卡分若干等级，并且与[显示屏](../block/screen1.md)相同，也支持不同分辨率和色深。

另一个值得注意的区别是，不同等级显卡每tick能进行的操作数不同。具体数据在显卡的提示文本中列出，且数据代表了显卡在装有T2 [CPU](cpu1.md)的[电脑](../general/computer.md)上运行时的情况。显卡在T1 CPU的电脑上运行速度稍慢，T3 CPU的电脑上稍快。列出的数字分别对应了显卡提供的如下操作：`copy`、`fill`、`set`、`setBackground`和`setForeground`。
