# 无线接入点

![AAA](oredict:oc:accessPoint)

*本方块已废弃，将会在未来版本移除* 请将其合成为[中继器](relay.md)以避免丢失。

无线接入点是无线版本的[交换机](switch.md)。它可用于分隔子网，这样子网中的机器就不可见其他子网中的[组件](../general/computer.md)了，但还能向其他子网中的机器发送网络报文。

此外，该方块还能作为中继器使用：它能以有线形式转发有线报文给其他设备；或者以有线或无线形式转发无线报文。

[交换机](switch.md)与无线接入点**不会**追踪它们所中继的数据包，因此请避免在你的网络中出现环路，否则你可能会多次收到同一数据包。因为交换机的缓存大小有限，以太高的频率发送网络报文时可能出现丢包。你可以升级交换机与无线接入点，以提升其中继报文的速度以及其内部报文队列大小。

数据包只会被转发有限次，因此不能串接任意多的[交换机](switch.md)或无线接入点。默认情况下，数据包可以被转发至多五次。
