# 网卡

![接入网络。](oredict:oc:lanCard)

网卡让[电脑](../general/computer.md)得以收发网络报文。报文（或称数据包）可以被广播给子网中的所有接收节点，也可以发送给有特定地址的特定节点。[中继器](../block/relay.md)可以通过中继报文的方式桥接多个子网。只要目标子网与发送者间有一或多个[中继器](../block/relay.md)相连，也可以向处于另一个子网的接收者发送报文。
