<lore>
让机器重复工作。
</lore>
<no_lore>
门操作“循环”由任意放置在可运行机器旁的逻辑门提供。
</no_lore>

<chapter name="条件"/>
激活该门操作时，机器将重复完成其运行周期。
注意：并非所有的机器都支持“循环”操作。

<chapter name="触发器方向"/>
逻辑门可能以不同颜色显示多个“循环”操作，以表示连接的各个不同的机器。
门操作的颜色表示机器相对于管道的方向，你可以借此区分各台机器。
