<lore>
当被触发时发出红石信号。
</lore>
<no_lore>
门操作“红石信号”由任意已放置的逻辑门提供。
</no_lore>

<chapter name="条件"/>
激活该门操作时，逻辑门将发出红石信号。

<chapter name="参数"/>
当选择“红石信号”并且所安装的逻辑门可使用参数时，便可将“仅限门侧”作为参数使用。
选择“仅限门侧”意味着它将只从安装了逻辑门的特定面发出红石信号。
