# 微控制器外壳

![超可爱的。](oredict:oc:microcontrollerCase1)

微控制器外壳是用于在[电子装配机](../block/assembler.md)中构建[微控制器](../block/microcontroller.md)的基础部件。[微控制器](../block/microcontroller.md)是一种极其简化的[电脑](../general/computer.md)，只能安装少量组件，且适用于高度特化的应用场景，例如转换或响应红石信号，又或者处理网络信息。

微控制器中并没有文件系统。所有程序都必须写进内置的[EEPROM](eeprom.md)中。可以将[微控制器](../block/microcontroller.md)与其他芯片一起合成以替换其中的EEPROM芯片。原有[EEPROM](../item/eeprom.md)会返还到你的物品栏中。

尽管微控制器仍需耗能，但它的能耗很低。

T1微控制器最高可安装：
- 1x T1[CPU](cpu1.md)
- 1x T1[内存条](ram1.md)
- 1x [EEPROM](eeprom.md)
- 2x T1扩展卡
- 1x T2升级

T2微控制器最高可安装：
- 1x T1[CPU](cpu1.md)
- 2x T1[内存条](ram1.md)
- 1x [EEPROM](eeprom.md)
- 1x T2扩展卡
- 1x T1扩展卡
- 1x T2升级

T3微控制器最高可安装：
- 1x T3[CPU](cpu3.md)
- 2x T3[内存条](ram5.md)
- 1x [EEPROM](eeprom.md)
- 3x T3扩展卡
- 9x T3升级
