<lore>
逻辑门旁边的引擎是什么温度阶段？是黑色/过热了吗？
</lore>
<no_lore>
触发器“引擎过热”由任意放置在引擎旁的逻辑门提供。
</no_lore>

<chapter name="条件"/>
选定时，只有当相邻的引擎处于过热温度阶段时，才会激活连接的门操作。

<chapter name="触发器方向"/>
逻辑门可能以不同颜色显示多个“引擎过热”触发器，以表示连接的各个不同的引擎。
触发器的颜色表示引擎相对于管道的方向，你可以借此区分每台引擎。
